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[bookmark: _Toc30826]第一章 谈判邀请
[bookmark: _Toc521582474]江苏中兴迅达工程管理咨询有限公司受新沂市第六中学的委托，就新沂市第六中学教室监控设备项目[项目编号：XYSGJZXYYSFW-2026]实施政府采购，本次采购采用竞争性谈判方式，欢迎符合相关条件的供应商参加谈判。
一、采购项目名称及编号
项目名称：新沂市第六中学教室监控设备项目
项目编号：XYSGJZXYYSFW-2026
二、采购项目基本概况介绍及预算金额
（一）项目基本概况介绍：新沂市第六中学教室监控设备项目，包含教室新建监控、机房存储扩容两部分，整套系统符合校园安防国标，实现教室全覆盖、视频存储不少于60天，支持手机、电脑远程调取回放。本项目招标控制价约7万元，最终价格以中标单位签订合同价格为准。本项目位于新沂市，具体内容采购需求。
（二）本项目不接受超过7万（采购项目预算金额）的投标报价；
（备注：投标报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收、等完成本项目的全部费用）。 
（三）签订合同后10日内，中标（或成交）人将货物运抵采购人指定地点并安装调试完毕。
三、采购项目需落实的政府采购政策
采购项目需要落实的政府采购政策：此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
四、供应商资格要求
（一）基本条件：
1、具有独立承担民事责任的能力，提供合法有效的营业执照；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）其他资格条件：营业执照经营范围应包含安防监控设备销售、监控系统安装调试、弱电布线或系统集成等相关业务。
（三）本项目不接受联合体参与谈判。
（四）查询及使用供应商信用记录：
1、由采购人查询信用信息，查询渠道包括：
（1）“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
（2）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
    （3）“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；
（4）“诚信徐州”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。
2、截止时点（查询环节）：评标结束前。
3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
4、信用信息的使用规则：采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
五、谈判文件发售信息
1.本公告在江苏招标采购服务平台(www.jszbcg.com)、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）上同时发布，敬请留意，其他媒体转载无效。
获取谈判文件的时间期限：2026年8月17日至2026年8月 20日，周一至周四上午9:00至11:30，下午14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）。
2.谈判文件获取方式：凡有意参加投标并符合上述资格要求的潜在供应商，请将营业执照复印件、授权委托书(注明联系方式、电子邮箱)、身份证复印件等以上资料加盖公章电子文档发送至邮箱1730732244@qq.com。或由授权委托人持上述材料加盖公章后至现场获取纸质招标文件。
3、谈判保证金的缴纳与退还：
（1）按照苏政发﹝2017﹞151号文件规定，本工程谈判保证金的缴纳方式采用银行电汇（必须从投标申请人法人基本存款账户汇出）形式。
（2）投标人采用银行电汇缴纳谈判保证金时，在递交投标文件截止时间前，必须确保谈判保证金电汇至专用账户，方可参与本工程投标。
（3）本工程谈判保证金金额 壹仟元整（¥：1000.00元）
开户行：江苏新沂农村商业银行股份有限公司营业部
  账户号：3203810011010000255763
  开户名：江苏中兴迅达工程管理咨询有限公司新沂分公司
（4）任何以个人或非投标申请人法人单位的名义提交的谈判保证金都将被拒绝接收。
（5）无论任何理由，谈判保证金未及时缴纳的均视为资格审查不合格。
（6）评审不合格单位的谈判保证金由江苏中兴迅达工程管理咨询有限公司新沂分公司退还其基本存款账户（无息）。
（7）未中标人的谈判保证金在公示期三日后，以转账方式退还至其基本存款账户；中标人的谈判保证金在施工合同签订后第二个工作日起，以转账方式退还至其基本存款账户。
注：谈判文件免费。
6、 谈判响应文件接收信息
响应文件接收时间：2026年8月20日 14：00
响应文件接收截止时间：2026年8月20日 14:30
响应文件接收地点：新沂市钟吾北路19号金广厦商业楼三楼江苏中兴迅达工程管理咨询有限公司开标室；
响应文件接收人：庄楠
响应文件开启时间：2026年8月20日 14:30
响应文件开启地点：新沂市钟吾北路19号金广厦商业楼三楼江苏中兴迅达工程管理咨询有限公司开标室；
七、采购联系事项
代理机构名称：江苏中兴迅达工程管理咨询有限公司
代理机构联系人：庄楠             
联系电话：0516-88993998；18921756960
联系地址：新沂市钟吾北路19号金广厦商业楼三楼江苏中兴迅达工程管理咨询有限公司代理部
邮政编码：221400
采购单位名称：新沂市第六中学
采购单位联系人：卞海燕    
 联系电话： 13952285019
八、响应文件制作份数要求
正本份数：1份   副本份数：2份
九、其他说明事项
有关本次竞争性谈判的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏招标采购服务平台(www.jszbcg.com)、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）上发布的信息更正公告。


江苏中兴迅达工程管理咨询有限公司
2026年8月17日






























[bookmark: _Toc9680]第二章 供应商须知
1.总则
1.1 “采购人”系指使用财政性资金依法采购的国家机关、事业单位或团体组织。
1.2“供应商”系指响应谈判并且符合谈判文件规定资格条件和参加报价竞争的法人、其他组织或者自然人。
1.3“采购代理机构”系指江苏中兴迅达工程管理咨询有限公司。
1.4“产品”系指供应商按谈判文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料；“服务”系指谈判文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
1.5 “项目”系指供应商按谈判文件规定向采购人提供的产品和服务。
1.6“响应”系指供应商根据采购人、采购代理机构发布的竞争性谈判公告，在线项目报名、下载谈判文件、编制谈判响应文件并按规定参加谈判的行为。
1.7谈判委托
1.7.1供应商代表须携带居民身份证。如供应商授权代表参加谈判的，还应同时提供法定代表人签字的授权委托书。
1.8关联企业谈判
1.8.1本谈判文件所称关联企业,是指存在“关联关系”的企业；“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》217条之规定。
1.8.2关联企业中，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。一经发现，将导致谈判同时被拒绝。 
1.8.3代理商或经销商参加同一合同项下的政府采购活动，如其中两家或两家以上供应商以同一品牌、同一型号产品谈判的，评审时，取其中通过符合性检查且初次报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以商务条件响应最优一家为有效供应商；均相同时，由谈判小组集体决定。
1.8.4除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
1.9特别说明
1.9.1谈判供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩及企业认证等必须为本法人所拥有。
1.9.2谈判响应文件不得含有任何虚假材料,否则作无效谈判处理;成交后发现的, 成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定赔偿采购人。民事上之赔偿不免除作假供应商之行政与刑事责任。
1.9.3供应商应承担其编写、提交谈判响应文件以及参加本次谈判活动的所有费用，不论谈判采购结果如何，采购人、采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
2、谈判响应文件有效期
2.1谈判响应文件必须保持自谈判之日起45日内有效，谈判响应文件有效期不足的将被视为非响应性报价而予以拒绝。
2.2 特殊情况下，在谈判响应文件有效期截止之前，采购人、采购代理机构可要求供应商同意延长谈判响应文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式进行。
3、谈判文件
3.1谈判文件的构成 
3.1.1谈判文件包括以下内容：谈判邀请、供应商须知、项目采购需求、合同草案条款、谈判响应文件的组成和格式。制作谈判响应文件前请仔细阅读谈判文件，如果供应商没有按照谈判文件要求和规定编制谈判响应文件及提交全部资料，或者未对谈判文件做出全面响应，其风险由供应商承担。
4、谈判响应文件
4.1 谈判响应文件的编制 
4.1.1谈判响应文件应用中文编写，以A4规格纸打印（鼓励双面打印）或用钢笔工整书写，装订成册；
4.1.2 谈判响应文件的章节分为：价格、技术和商务三个部分，每个部分具体内容及格式详见 第五章 谈判响应文件的组成和格式；
4.1.3 谈判响应文件一式三份（正本一份、副本二份），供应商应在每份谈判响应文件上注明“正本”、“副本”字样；
4.1.4 谈判响应文件的正本需要法定代表人或授权代表在规定的签字或盖章处签字或盖章。副本可以是正本的复印件，如果出现正本和副本表述不一致，则以正本为准；
4.1.5技术应答内容完全或者绝大部分复制采购文件规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，政府采购的货物属于规格标准统一或者订制产品的除外），作为无效响应文件处理。
4.2 谈判响应文件的密封
4.2.1供应商应将谈判响应文件装在密封袋内，封口处应加盖公章，外封面注明：项目名称、编号、供应商名称（公章）、地址、联系人及电话、并写明启封日期。
4.3 谈判响应文件的交存
4.3.1 供应商应派代表在谈判文件规定的时间和地点签到，以表明其准时参加谈判采购活动。
4.3.2 谈判响应文件应在规定的时间和地点按要求密封送达谈判现场，在截止时间后送达的谈判响应文件，采购人、采购代理机构或者谈判小组将予拒收。
4.3.3 谈判采购结束后，所有谈判响应文件归江苏中兴迅达工程管理咨询有限公司依法归档保存。
5、 谈判终止和撤销 
5.1谈判终止
5.1.1因情况变化，不再符合规定的谈判采购方式适用情形的；
5.1.2出现影响谈判采购公正的违法、违规行为的；
5.1.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
5.1.4在谈判采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
5.2谈判撤销
5.2.1在成交结果公告之前的任何时候，由于不可抗力或因重大变故采购任务取消的，采购人、采购代理机构可以通过法定或规定的程序，有权拒绝任何报价或宣布谈判撤销。
6、报价要求
6.1报价为采购人指定地点的交货含税价，包括货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点费用、安装调试、税金及其他所有费用的总和；
6.2 供应商应按上述条款的要求填写谈判报价，此报价作为采购方确定成交供应商的标准，但不限制买方以其它方式签订合同的权力。
7、谈判保证金
7.1项目谈判保证金的交存金额及方式详见本谈判文件 第一章 谈判邀请。
7.2 下列任何情况发生时，谈判保证金将不予退还： 
7.2.1供应商在提交谈判响应文件截止时间后撤回谈判响应文件的； 
7.2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；
7.2.3除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； 
7.2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
7.2.5将成交项目转让给他人，或者在谈判响应文件中未说明，且未经采购单位同意，将成交项目分包给他人的； 
7.2.6拒绝履行合同义务的。
8、谈判的组织和程序
（一） 谈判的组织
（1）本次谈判按照政府采购的有关规定，严格遵守公开、公平、公正和诚实信用原则，由随机抽取的政府采购专家独立行使评审权。
（2）谈判小组由采购人代表及相关专家3人以上单数组成，如供应商认为谈判小组、采购人代表或相关人员与其他供应商有利害关系的，可以申请其回避。
（3）谈判小组将依照采购法规和谈判文件的规定与合格供应商进行谈判，并对最终形成的报价文件和谈判结果进行详细评审，出具评审报告。
（4）谈判小组有拒绝报价的权利。谈判小组经评审，认为所有报价都不符合谈判文件要求的，可以否决所有报价。
（5） 在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、报价和其他信息（谈判文件有实质性变动的，谈判小组以书面的形式通知所有参加谈判的供应商）。
（二）谈判的主要程序
（1）谈判排序
谈判小组以随机抽签或其他的形式确定供应商参加符合性检查和分别谈判的出场顺序。
（2）资格性检查。
①依据法律法规和谈判文件的规定，对供应商的资格证明材料进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。资格性检查的资料及提供方式详见本谈判文件第三章项目采购需求。
②供应商出现下列情况之一的，不能通过资格性检查：
A.未能按照要求提供供应商资格证明材料的；
B.供应商谈判代表不能出示本人有效身份证件的；
C.供应商未能按照要求交存谈判保证金的；
D.参加谈判的供应商名称与报名供应商的名称不相符，供应商代表不能提供合理解释的；
E.谈判小组认为不能通过资格性检查的其它情况。
（3）符合性检查
A.谈判小组依据竞争性谈判文件的规定，从谈判供应商递交响应性文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。实质性响应是指：无实质性偏离、反对、设定条件或提出保留，与谈判文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符。实质性偏离是指：实质性影响合同的范围、质量和履行；实质性违背谈判文件，限制了买方的权利和成交人合同项下的义务；不公正地影响了其它作出实质性响应的谈判供应商的竞争地位。未对竞争性谈判文件作实质性响应的供应商，不得进入具体谈判程序。
B. 供应商出现下列情况之一的，不能通过符合性检查：
①谈判响应文件未按要求编制和密封的；
② 谈判小组发现供应商的最终谈判报价明显低于其他最终谈判报价，可能低于其企业成本，供应商又不能合理说明或不能提供相关证明材料，经认定该供应商以低于企业成本报价竞标的；
③ 不同供应商的响应文件出现了谈判小组认为不应当雷同的情况；
④响应文件提出了不能满足谈判文件要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；
⑤经谈判，供应商仍不承诺满足谈判文件的实质性要求的。
（4）澄清或说明
A.在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
B.必要澄清、说明或更正原则是：谈判响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
C.谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
（5）分别谈判   
A.符合性检查合格后，谈判小组按谈判排序逐一与所有合格供应商分别就技术、商务和价格进行相同轮次（一个回合）谈判，并形成谈判纪要。谈判目的在于澄清报价、优化需求，使所有供应商的响应具有可比性。
B.谈判的内容包括但不限于：商务条件、技术规格、验收、合同执行计划、相关服务、质量保证、需要采购人配合的事项等内容。
C.谈判小组在经采购人代表确认的情况下，可以根据谈判文件和谈判情况，实质性变动的内容为：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。
D.对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求修订谈判响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
E.谈判小组决定报价文件的响应性原则上只根据谈判文件本身的内容，而不寻找外部的证据。
（6）最终报价
谈判结束后，谈判小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内作最终报价，报价原则是：
A.谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后所有供应商在规定时间内提交最后报价；
B.谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
C.谈判供应商的最终报价不能高于其初次报价，否则其最终报价为无效报价（因谈判小组依据谈判文件的规定，实质性变动采购需求，导致采购数量或工程量增加的情形除外）。
（7）评 定
A.价格扣除。无。
B.谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序向采购人代表推荐不超过3名有排序的成交候选人。
C.如果出现两个以上的相同最低报价，则由谈判小组按照报价文件中货物的技术参数、质量保证和售后服务方面择优做出评判，确定成交候选人。
D.谈判小组编写评审报告，向采购人、采购代理机构报告评审结果。
（8）中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）
一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
[bookmark: _Toc211597317]9、定标
9.1采购结果确认
[bookmark: _Toc211597318]9.1．1采购代理机构在谈判结束后2个工作日内将评审报告送达采购人。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，按照评审报告中推荐的成交候选人顺序确定成交供应商。
9.1.2成交候选人因不可抗力或者自身原因不能成为成交供应商的，采购人可以按评审报告中的候选人排名顺序重新确定成交供应商，或重新组织采购。
9.1.3在成交通知书发出之前的任何时候，采购人和采购代理机构有依法取消本次招标的权力，对因此而受影响的供应商不承担任何责任，也没有义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由。
9.2成交结果公告
[bookmark: _Toc211597319]9.2.1在采购结果确认后，采购人、采购代理机构将在本项目谈判公告发布的网站发布成交结果公告，将采购结果告知采购当事人。
9.3成交通知
9.3.1在发布成交公告的同时，采购人、采购代理机构通过系统软件向成交供应商发出成交通知书签收通知。
9.3.2成交供应商授权代表凭《成交通知书》与采购人签订政府采购合同。
9.3.3《成交通知书》对采购人和成交供应商具有同等法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，都应承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc211597320]10、签订合同
10.1成交供应商在收到《成交通知书》后，应按照《成交通知书》中指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。
10.2合同应写明政府采购编号，并说明经江苏中兴迅达工程管理咨询有限公司采取谈判的方式采购，还应提供成交供应商的联系方法、银行账户、账号等信息，合同不少于一式三份。
10.3谈判文件、成交供应商的谈判响应文件为合同的组成部分，双方必须全面遵守，如有违反，应承担违约责任。
10.4采购人在政府采购合同签订后7个工作日内将原件一份送江苏中兴迅达工程管理咨询有限公司备案。
11、询问和质疑
[bookmark: _Toc139529534][bookmark: _Toc137820847]11.1 询问
11.1.1供应商对政府采购活动事项（招标文件、招标采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人和采购代理机构以书面或口头方式提出询问，采购人或采购代理机构应及时做出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
11.2 质疑
11.2.1投标供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式、一次性地向采购人提出质疑；投标供应商认为采购过程或中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式、一次性地向本中心提出质疑。
11.2.2质疑函格式见：
http://www.xzggzy.com.cn/xxfzx/036006/036006006/supervisexinyiInfo.html
11.2.3采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人在质疑期限截止前进行补正。
11.2.4不予受理的质疑
11.2.4.1未参加所质疑项目采购活动的或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商，所提出的针对采购过程和中标结果的质疑；
11.2.4.2对不可质疑事项，如：采购预算、评标过程具体细节、采购活动记录、定标文件、其他投标人投标文件（开标及中标时公开的内容除外）提出的质疑；
11.2.4.3质疑期以外的或供应商对同一采购程序环节的多次质疑；
11.2.4.4质疑函需要补正，但质疑供应商拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的。
11.2.4.5质疑供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人和采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该质疑供应商进行相应的行政处罚。
11.3投诉
11.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。
投诉受理单位：新沂市财政局政府采购管理科 
联系电话：0516-80327029
地址：新沂市钟吾南路18号
邮编：221400
政府采购投诉网上平台，请登陆江苏政务服务网站（[image: IMG_256]http://xzxy.jszwfw.gov.cn），选择新沂市--法人服务--按部门--市财政局--政府采购投诉处理--在线办理。（注意在线办理前须注册江苏政务服务网站帐号）。
11.3.2投诉书格式见：
http://www.xzggzy.com.cn/xxfzx/036006/036006006/supervisexinyiInfo.html
12、关于政府采购合同线上融资的通知
中小微企业在取得政府采购中标通知书及合同后，均可通过“徐州政府采购网”和“中征应收账款融资服务平台(www. crcrfsp. com) 向任何一家开展政府采购合同融资业务的金融机构申请办理融资业务。
13、采购验收
13.1由采购人按照采购合同规定的技术、服务等要求组织对供应商履约验收，并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。大型或者复杂的项目，可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收，验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc211597325]14、谈判文件的解释权
14.1本谈判文件解释权归该项目采购人、采购代理机构。
15、中标服务费
15.1中标服务费收取表：招标代理费用由采购单位支付，代理费收取3500元（不包含专家评审费）。
[bookmark: _Toc28395][bookmark: _Toc246996340][bookmark: _Toc179632789][bookmark: _Toc296602587][bookmark: _Toc144974834][bookmark: _Toc152045772][bookmark: _Toc152042554][bookmark: _Toc246997083][bookmark: _Toc247085855][bookmark: _Toc521582476]





第三章 项目采购需求
一、项目概况
新沂市第六中学教室监控设备项目，包含教室新建监控、机房存储扩容两部分，整套系统符合校园安防国标，实现教室全覆盖、视频存储不少于60天，支持手机、电脑远程调取回放。本项目招标控制价约7万元，最终价格以中标单位签订合同价格为准。
1、项目名称：新沂市第六中学教室监控设备项目
2、采购人：新沂市第六中学
3、本项目不接受超过 7万元 （采购项目预算金额）的投标报价；
（备注：投标报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收、等完成本项目的全部费用）。
二、采购清单及参数要求

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价
（元）
	总价
（元）
	备注

	1
	400W摄像头
	1、智能侦测功能
支持移动侦测、人形检测、异常事件侦测，侦测事件可实现抓图、录像、告警上传
2、接口
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
音频：1个内置麦克风
3、补光
补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯
防补光过曝：支持
波长范围：850 nm
补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m
4、网络
支持TCP/IP、DHCP、DNS、RTSP、NTP、IPv4、IPv6等通用网络协议；支持GB/T28181国家标准协议接入；支持分级用户权限管理；支持多路客户端同时预览访问。
5、通用功能
事件告警可支持FTP上传、平台推送、邮件告警；支持心跳保活、画面镜像、密码权限管理、视频水印防篡改；可通过浏览器或通用客户端远程恢复出厂设置。
工作环境：工作温度‑30℃～60℃，工作湿度小于95%（无凝结）。
6、视频
最大分辨率≥2560×1440；50Hz模式下，主码流25fps，支持2560×1440、1920×1080、1280×720分辨率；子码流25fps，支持1280×720、640×480、640×360分辨率。
视频编码支持H.264、H.265，子码流兼容MJPEG；支持智能编码压缩；码率可调范围32Kbps～8Mbps；支持定码率、变码率控制；支持SVC分层编码、主码流ROI感兴趣区域编码。
7、镜头
标配2.8mm定焦镜头，固定光圈，最大光圈F1.6；水平视场角≥98°，垂直视场角≥54°，对角视场角≥115°；采用M12镜头接口。
镜头焦距可选择：4mm、6mm、8mm。
摄像机安装角度可调：水平0°‑360°、垂直0°‑75°、旋转0°‑360°。
8、图像
可远程调节饱和度、亮度、对比度、锐度、自动增益、白平衡；日夜切换模式包含白天、夜晚、自动、定时；采用ICR红外滤片物理切换；具备背光补偿、强光抑制、3D数字降噪功能。
9、认证
设备防护等级≥IP67。
10、音频
音频压缩标准：G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
音频压缩码率：64 Kbps（G.711ulaw/G.711alaw）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps（AAC-LC）
音频采样率：8 kHz/16 kHz
音频环境噪声过滤：支持
11、摄像机
传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux
快门：1/3 s~1/100,000 s
宽动态：120 dB
日夜切换模式：ICR红外滤片式
调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°
	64
	台
	
	
	

	2
	半球摄像头支架
	定制
1、材质：采用优质高强度金属材质，表面静电喷塑、防锈、防腐蚀、抗氧化，室内长期使用不掉漆、不生锈。
2、结构：可多角度调节，水平、垂直角度可调，适配教室墙面、吊顶各类安装场景。
3、承重：结构稳固，承重能力强，可牢固固定摄像机，有效防止设备松动、脱落。
4、适配性：兼容市面主流室内半球摄像机，安装孔位通用，布线隐藏式设计，整体美观整洁。
5、工艺：做工精细，边缘光滑无毛刺，贴合校园标准化施工美观要求。
	64
	套
	
	
	

	3
	线槽
	定制
1、材质：采用全新PVC阻燃塑料材质，阻燃、绝缘、防腐蚀、韧性强、不易断裂。
2、安全性能：具备高绝缘性能，有效保护线路安全，杜绝漏电、短路隐患，符合校园电气安全规范。
3、工艺特点：槽体壁厚均匀，卡扣紧密，开合顺畅，不易变形、不易脱落；布线规整、隐蔽、美观。
4、施工标准：适配监控网线、电源线并行敷设，保护线路不受磨损、挤压、老化，延长线路使用寿命。
5、环境适应性：防潮、防尘、耐候性强，适配教室长期室内环境使用，符合弱电工程施工规范。
6、外观：表面光滑平整，色泽统一，贴合校园整体装修整洁美观要求。
	350
	m
	
	
	

	4
	16口POE交换机千兆
	1、端口规格：配备不少于16个百兆PoE电口、1个千兆上行电口、1个千兆光电复用口，满足监控终端接入及网络上行扩容需求。
2、性能参数：交换容量≥7.2Gbps，包转发率≥5.36Mpps，满足多终端稳定数据传输。
3、POE供电：完全符合IEEE802.3af/at通用供电标准，整机最大POE输出功率≥230W；具备PD功率智能检测、系统级过载保护功能，可自动适配受电设备功率，防止过载损坏设备。
4、安全防护：端口支持≥6kV防浪涌防护，有效抵御雷击、静电干扰，适配校园室内弱电环境长期稳定运行。
5、安装方式：支持标准机架式安装，适配机房机柜部署，结构稳固、便于集中运维。
6、工作环境：适配室内常规温湿度环境，支持长期不间断通电运行，满足监控系统全天候工作需求。
	2
	台
	
	
	

	5
	8+2口POE交换机千兆
	1、端口规格：配备不少于8个千兆PoE电口、2个千兆上行电口，全千兆接入及上行，保障高清监控视频传输流畅。
2、POE供电：符合IEEE802.3af/at通用POE供电标准，单端口最大输出功率≥30W，整机最大POE输出功率≥80W，可稳定适配各类网络监控摄像机供电。
3、安装方式：支持桌面放置、壁挂式安装，部署灵活，适配教室、楼层弱电箱零散点位使用。
4、设备性能：支持智能供电识别，空载省电、过载保护，兼容性强，可适配市面主流安防终端设备。
5、运行稳定性：工业级硬件设计，抗干扰能力强，支持7×24小时不间断运行。
	4
	台
	
	
	

	6
	8口汇聚交换机
	‌1、端口配置：配备不少于8个10/100/1000Base-T千兆自适应电口，不少于2个100/1000Base-X千兆SFP光口，满足电口接入、光口远距离级联汇聚需求。
2、核心性能：交换容量≥256Gbps，包转发率≥30Mpps，采用存储转发交换机制，数据转发高效不卡顿。
3、VLAN功能：支持IEEE 802.1Q标准VLAN划分，最大支持4K VLAN；兼容基于IP子网、MAC地址、协议的VLAN划分，支持GUEST VLAN功能，可实现网络分区隔离、业务分离。
4、网管功能：支持Console、Telnet、SSH、SNMP v1-v3多种通用管理方式；支持ACL访问控制、QoS服务质量调度，适配多业务网络优先级管控。
5、组播功能：支持IGMP Snooping v1/v2/v3组播监听功能，有效抑制广播风暴，保障监控视频、多媒体业务稳定传输。
6、硬件规格：采用金属机身结构，设备散热性能优良，运行稳定；标准设备尺寸，适配机柜及桌面安装。
7、电源与质保：支持AC100V-240V宽电压自适应供电，适配国内市电环境；整机质保期不少于3年，售后保障完善。
	1
	台
	
	
	

	7
	硬盘录像机64路
	1、设备接入能力
设备支持不少于64路网络摄像机接入；可对接符合ONVIF、RTSP通用标准的主流厂商网络摄像机；支持H.264、H.265编码码流接入，兼容智能编码压缩技术，降低带宽与存储占用。
2、解码与视频处理性能
设备解码性能：最大支持≥24路1080P视频同时解码输出；支持最高1200万像素高清网络视频预览、录像存储、回放调取。
3、视频输出接口
配置HDMI、VGA视频输出接口，支持同源、异源画面输出模式；HDMI接口最大支持4K超高清显示输出；VGA接口最大支持1080P高清输出。
4、硬盘存储配置
设备配置不少于16个SATA硬盘接口；单块硬盘最大支持≥16TB容量，支持硬盘满配安装；支持录像计划配置、循环录像、录像锁定保护。
5、IP设备集中管理
支持局域网内网络摄像设备统一管理，可实现设备批量添加、参数统一配置、固件批量升级、配置文件导入导出等运维功能。
6、录像回放与智能检索
支持≥16路录像本地同步回放；可根据人员、车辆、事件类型进行录像条件检索，实现事件录像快速定位回放，提升视频查阅效率。
7、平台对接与远程访问
支持GB/T28181国家标准协议，可接入视频监控联网平台；支持通用网络远程访问，可通过移动端客户端实现远程预览、回放、基础配置管理。
8、通用网络功能
支持TCP/IP、DHCP、DNS、NTP、IPv4、IPv6等通用网络协议；具备网络异常、硬盘故障、录像异常告警提示功能。
9、硬件与运行环境
标准机架式结构，适配19英寸机柜安装；工作温度‑10℃～+55℃，湿度5%～95%（无凝结），可7×24小时不间断稳定运行。
	1
	台
	
	
	

	8
	8T硬盘
	1、规格接口：硬盘容量≥8TB，盘体尺寸3.5英寸，采用SATA3.0接口。
2、转速与盘体类型：转速5400RPM，空气盘结构，采用CMR传统磁记录方式。
3、读写性能：持续传输速率≥215MB/s，满足监控视频连续写入存储，有效避免视频丢帧。
4、扇区技术：采用高级格式AF‑512e扇区技术，可实现4K扇区对齐，提升存储稳定性。
5、运行可靠性：支持7×24小时不间断连续工作，具备监控级长时间读写稳定性与数据安全保障能力。
6、环境适应性：适用工作海拔‑305m～3050m，适应不同地域机房安装环境。
7、质保要求：提供不少于3年有限质保服务。
	7
	个
	
	
	

	9
	机柜
	1、规格尺寸：19英寸标准机架，容量≥22U；外形尺寸（宽×深×高）：600mm×600mm×1166mm（含脚轮） 。
2、执行标准：符合GB/T3047.2、ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2标准，兼容ETSI标准 。
3、材质与板厚：主体采用SPCC优质冷轧钢板；安装方孔条厚度≥2.0mm，安装横梁≥1.5mm，箱体侧板、门板≥1.2mm；方孔条热镀锌防腐，柜体整体脱脂、磷化、静电喷塑，防腐蚀防锈 。
4、门体结构：前门为单开钢化玻璃门，带安全门锁；后门为单开钢板门；两侧侧板可快速拆卸，方便设备安装维护 。
5、承重能力：静态承重≥800KG，满足硬盘录像机、交换机等设备长期满载安装需求；防护等级IP20。
6、标配配件：配置可调节金属托盘1块、2寸重型脚轮4只、可调支撑地脚4只、M6安装螺丝组件、安装扳手；顶部预留线缆进出孔，带防尘盖板。
7、安装方式：支持落地安装，可加装并柜连接件实现多台机柜并排组合。
	1
	个
	
	
	

	10
	汇聚箱
	
1、规格尺寸：箱体容量≥4U，外形尺寸（宽×深×高）600mm×450mm×280mm。
2、材质工艺：箱体采用优质冷轧钢板制作，板材厚度≥1.2mm；表面经脱脂、磷化处理后静电喷塑，防锈防腐、耐老化。
3、结构设计：箱体为壁挂式结构，箱门配置防盗门锁；箱体内预留设备安装立柱，可安装交换机、电源等弱电设备；箱体背部预留壁挂安装孔位。
4、布线设计：箱体上下预留线缆进出孔，配有橡胶护圈，防止线缆割伤；箱内设置理线结构，便于网线整理排布。
5、散热通风：箱体侧面开设通风散热孔，保证箱内设备通风散热，避免设备高温故障。
6、防护等级：室内使用，防护等级不低于IP20，具备防尘功能。
7、配件配置：配套安装膨胀螺栓、固定螺丝等安装辅材。
8、适用场景：用于楼层弱电间、教室走廊，放置汇聚交换机及配套弱电设备。
	6
	个
	
	
	

	11
	超六网线
	1、传输性能：满足超六类布线标准，支持千兆及以上以太网信号稳定传输。
2、导体材质：线芯采用高纯无氧铜材质，直流电阻低，信号传输衰减小，传输性能优异。
3、内部结构：线缆内部采用均匀双绞工艺，内置十字隔离骨架，降低线对间串扰与外界电磁干扰，保障信号传输稳定可靠。
4、外护套：护套采用聚氯乙烯（PVC）材料，具备良好耐磨性、抗拉性能，机械强度高。
5、环保与阻燃：产品需通过RoHS2.0、Reach环保认证；线缆护套达到UL‑CMX阻燃等级，满足室内弱电布线安全要求。
6、使用场景：适用于室内监控系统网络布线，可长期稳定运行。
	2240
	m
	
	
	

	12
	电源线BVVB 2×1.5mm²（双芯扁线）
	‌1、规格型号：BVVB型双芯扁护套电线，导体截面积≥1.5mm²。
2、导体材质：线芯采用高纯无氧铜材质，铜纯度不低于99.99%，导电性能优良。
3、绝缘及护套：绝缘层、护套层采用环保聚氯乙烯（PVC）材料；绝缘层标称厚度≥0.7mm，外护套标称厚度≥0.9mm，耐磨损、抗老化。
4、电气参数：额定电压300/500V；明敷安全载流量≥16A，满足监控设备长期供电使用。
5、外形重量：成品为扁平双芯结构，外形尺寸控制在公差允许范围内；每百米参考重量不低于6.2kg。
6、执行标准：产品生产符合JB/T 8734.2‑2012标准要求。
7、使用要求：适用于室内监控点位供电布线，布线施工规范，可长期稳定运行。
	150
	m
	
	
	

	13
	电源线2*1.0 mm²
	1、规格：可选用RVV软护套线或BVVB扁形护套线，2芯，单芯导体标称截面积≥1.0mm²；RVV导体为多股绞合软铜，BVVB导体为单根硬铜。
2、导体材质：线芯采用高纯无氧铜，铜纯度不低于99.99%，导电性能稳定。
3、电气指标：额定电压300/500V。
4、绝缘护套：绝缘层、外护套采用环保聚氯乙烯（PVC）材质，耐老化。
5、执行标准：产品应符合GB/T 5023、JB/T 8734.2‑2012相关标准要求。
6、外形重量：BVVB扁线外形尺寸控制在标准公差范围内；RVV圆线外径符合规格区间；每百米重量≥4.5kg。
7、工作温度：长期工作环境温度‑30℃～+70℃。
8、使用场景：用于室内监控设备供电布线，满足弱电工程长期稳定供电要求。
	450
	m
	
	
	

	14
	55寸监控显示屏
	1、屏幕规格
屏幕尺寸55英寸，屏幕比例16:9；物理分辨率≥3840×2160（4K）。
2、背光与画质参数
采用分区式背光技术，背光分区数量≥192个；屏幕峰值亮度≥1300nits；色域DCI‑P3≥95%；支持HDR10高动态范围显示；支持运动补偿功能，动态刷新率≥264Hz；屏幕具备防眩光处理，降低环境反光，广视角显示。
3、硬件配置
CPU采用四核A73及以上处理器；运行内存≥4GB，机身存储≥64GB；搭载安卓操作系统，运行稳定流畅。
4、接口配置
配置不少于3路HDMI2.1视频输入接口；配置不少于2路USB接口（至少包含1路USB3.0）；内置WiFi6、蓝牙无线模块。
5、音频配置
内置2.1声道音响系统，整机音响总功率≥24W；支持杜比、DTS音频解码。
6、外观尺寸
不含底座外形尺寸约1232mm×716mm×77mm，整机净重≥13.1kg；支持壁挂、底座两种安装方式。
7、能效与功耗
达到一级能效标准；典型功耗≤190W；待机功耗＜0.5W。
8、使用要求
设备可长期稳定用于监控画面实时显示；支持7×24小时值守场景连续运行，画面无自动休眠、黑屏保护（可手动关闭休眠功能）。
	1
	台
	
	
	

	15
	光纤12芯
	1、芯数规格：光缆芯数固定为12芯。
2、光纤类型：光纤可选用单模G.652D、G.657A，或多模OM3、OM4（50/125μm、62.5/125μm），根据现场组网需求选配。
3、光学衰减指标：
单模光纤：1310nm衰减≤0.36dB/km，1550nm衰减≤0.22dB/km；
多模光纤：850nm衰减≤3.5dB/km，1300nm衰减≤1.0dB/km。
4、物理外径：光缆外径控制在9.5mm‑13.5mm区间，根据室内、室外结构选型。
5、机械性能：长期抗拉载荷600N‑1500N，短期抗拉载荷2000N‑3000N；最小弯曲半径动态20D、静态10D（D为光缆外径）。
6、护套材质与适用场景：室外光缆护套采用PE材质；室内光缆护套可选用低烟无卤LSZH或PVC材质。室外可选GYTA、GYTS、GYXTW结构；室内可选GJFJV结构。
7、环境指标：工作温度‑40℃～+60℃，耐高低温，适应校园室外管道、弱电井、室内桥架敷设。
	500
	m
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	24芯ODF光纤配线架
	1、容量规格：满配24芯光纤接续与配线，1U高度，19英寸标准机架式安装，抽屉抽拉式结构。
2、材质工艺：壳体采用优质冷轧钢板，板材厚度≥1.2mm；表面脱脂磷化后静电喷塑，防锈防腐。
3、内部配置：配套独立熔接盘，盘纤空间充足，光纤弯曲半径满足规范；自带光纤标识标签位，方便链路编号管理。
4、适配器配置：可适配SC/FC/LC光纤适配器（按项目需求选定），耦合器插入损耗≤0.2dB，回波损耗满足单模UPC≥50dB。
5、布线结构：后部预留光缆进线孔，带橡胶护圈，防止光缆外皮割伤；内部设置理线卡扣，光纤走线规整。
6、机械性能：抽拉导轨推拉顺畅无卡顿，抽屉带限位防脱落；门锁牢固，可防止意外滑出。
7、执行标准：产品符合YD/T 778通信行业标准；工作温度‑10℃～+55℃，可长期机房7×24小时运行。
8、配套配件：含固定螺丝、光缆固定扎件等全套安装辅材。
	1
	个
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	千兆单模单纤光纤收发器
	1、接口配置：配置1个千兆自适应RJ45电口、1个千兆SC光纤接口；采用单纤波分复用传输模式，节约光纤布线资源，设备成对使用。
2、传输性能：免配置即插即用，数据快速转发、无损传输；单模光纤传输距离≥3km，满足高清监控视频稳定传输。
3、防护性能：端口具备≥4kV防雷浪涌防护能力，可抵御感应雷击，提升网络运行可靠性。
4、环境适应性：准工业级硬件设计，工作温度‑20℃～+60℃，宽温运行，适应楼道、弱电间等复杂环境。
5、壳体结构：采用全金属外壳，结构坚固，自然散热效果好，防尘抗干扰，适合长期不间断运行。
6、运行要求：支持7×24小时连续工作，适配监控系统光纤点位信号转换。
	4
	台
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	机柜插座
	1、产品类型：19英寸机架式PDU机柜电源插座，8位输出口
2、电气规格：额定10A/250V，额定总功率≥2500W；8个新国标五孔插座，每孔带防触电安全门
3、开关配置：带双断总控开关，可同时切断火线、零线，带电源指示灯 
4、结构材质：壳体为加厚铝合金型材，耐腐蚀、散热优良；内部采用一体式铜条，无焊点，导电稳定、不易发热
5、线缆配置：电源线规格不低于3×1.5mm²纯铜芯；线长1.8米，含插头总长2.25米；国标10A插头
6、安装方式：自带可旋转安装挂耳，支持机柜横向、竖向固定安装
7、资质要求：产品通过国家3C强制性认证，符合GB2099系列新国标要求
	1
	个
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	开关
	1、产品类型：86型墙壁翘板开关，双极双断结构，可同时断开火线、零线。
2、电气规格：额定电流≥16AX，额定电压250V交流，适配大功率设备供电。
3、触点材质：采用银合金触点，耐高温、不易起弧，电气寿命≥40000次。
4、面板材质：外壳采用阻燃PC材料（UL94-V0级），抗老化、不易发黄；带夜间荧光指示。
5、接线结构：加大接线端子，适配多股铜导线，接线牢固不松动。
6、执行标准：满足GB/T16915.1国家标准，产品具备3C强制性认证。
7、安装尺寸：标准86×86mm，适配常规暗装底盒。
	7
	个
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	辅材
	本项目施工所需全部辅材（螺丝、扎带、线卡、水晶头、接线端子、号码管、胶布、标签等）由成交供应商自备，费用含在总报价中；辅材须为工程合格产品，满足弱电施工规范及长期使用要求。
	1
	项
	
	
	

	21
	安装调试费
	本项目报价包含所有设备安装、布线施工、系统调试、参数配置、联调测试、现场培训等全部安装调试费用，采购人不再追加费用，系统调试合格后方可验收。安装调试完成后系统需达到设计使用要求，视频画面清晰、录像存储正常、录像可回放、网络传输稳定、各项侦测功能正常。
	1
	项
	
	
	





三、项目商务要求 
（一）报价要求
投标报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收、等完成本项目的全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。
（二）验收
1、资料齐全：提供设备清单、合格证、认证资料、竣工图纸、配置文档。
2、施工规范：设备安装牢固、布线整齐、标识完整、外观整洁。
3、系统功能全部正常：画面清晰无卡顿、无盲区、录像完整、时间准确、可回放下载。
4、网络、光纤、设备运行稳定，72小时连续试运行无死机、断录、掉线故障。
5、全部功能达到使用要求，验收合格后方可交付。
（三）质保、维修及售后服务
1.本项目质保期为  3  年，质保期内项目标的物出现非人为质量问题的，中标（或成交）人负责免费维修或更换，且不限次数，所需费用均由中标（或成交）供应商承担，采购人不支付任何费用。
2.中标（或成交）人须设有24小时售后维修服务电话，负责解答采购人在使用过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。
3.售后服务响应时间：如设备（或货物）出现故障电话响应无法解决，中标（或成交）人必须在接报修电话后 12 小时内到现场解决问题，且故障修复时间不大于 48  小时。
（四）供货时间、地点和方式
1.签订合同后  10  日内，中标（或成交）人将货物运抵采购人指定地点并安装调试完毕。
2.质保期满后，中标（或成交）人可以提供优先的有偿售后服务及按不高于响应文件中主要配件、易损件清单所报价格、供应原厂零配件等。软件终身免费升级服务(如果有)。
（五）付款方式：成交供应商完成全部设备供货、安装、布线、调试工作，监控系统运行稳定，与采购人原有监控平台兼容对接正常，经采购人组织竣工验收合格后，三个月内支付合同总价70%，验收合格满12个月，无质量问题，支付剩余30%。
本项目质保期3年，质保期内成交供应商须提供免费维修、故障排查、系统维护等售后服务。
四、其他
（一）现场勘察
招标人不统一组织投标人对现场及周围环境进行踏勘，投标人可自行对现场及周围环境进行踏勘，以便获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。
（二）项目完成后须与采购人现有在用监控平台完全匹配兼容，新增摄像机、存储设备应可正常接入原有监控平台，实现视频实时预览、录像调取回放、告警上传、设备统一管理等功能；对接产生的调试、协议适配等全部费用包含在投标总价内。若因供应商方案或设备选型问题造成无法对接原有平台，由成交供应商无偿更换设备、优化方案直至兼容达标，并承担由此产生的全部责任。
五、评标办法及细则
本项目选用：最低评标价法。
最低评标价法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且报价最低的供应商为中标或成交候选人的评标方法。
六、供应商资格审查表
	序号
	资料名称
	提供方式
	备注

	
	
	原件
	复印件
	

	1
	投标人《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或三证合一后的营业执照
	--
	按要求装订
	

	2
	（1）法定代表人身份证明文件（格式）
	按要求
装订
	--
	法定代表人亲自参加
投标的提供

	
	（2）《法人代表身份证》
	现场备查
	按要求装订
	

	
	（1）法定代表人授权委托书（格式）
	按要求
装订
	--
	授权代表参加
投标的提供

	
	（2）《授权代表人身份证》
	现场备查
	按要求装订
	

	3
	投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）
	按要求
装订
	--
	

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
	按要求
装订
	--
	

	5
	财务状况报告，提供供应商的本项目开标时间前6个月内任意一个月份（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的资产负债表、利润表各一份或提供供应商上年度财务报告或供应商的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明复印件
	--
	按要求装订
	

	6
	供应商在本项目开标时间前6个月内任意一个月份依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；或依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件复印件。
	--
	按要求装订
	

	7
	供应商为中小企业（含中型、小型、微型企业），提供《中小企业声明函》
	按要求
装订
	--
	

	8
	供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的
	--
	按要求
装订
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第四章 合同草案条款
[bookmark: _Toc10146][bookmark: _Toc521582477]根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏中兴迅达工程管理咨询有限公司的成交结果签订本合同。
合同编号：
合同各方：
采购人（以下称买方）：               供应商（以下称卖方）：               
联系人：                             联系人：
1、 合同通用条款
1、定义
本合同中的下列术语应解释为：
（1）“买方”系指从事本招标项目所述的购买货物和服务的国家机关、事业单位和团体组织。
（2）“卖方”系指前附表中所述提供货物和服务的中标供应商。
（3）“合同”系指买方与卖方签署的、合同格式中载明的买方与卖方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。
（4）“合同价”系指根据合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。
（5）“货物”系指卖方根据合同规定完成本项目供货及安装项目应向买方提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
（6）“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、测试、提供技术服务、培训和其他所有的卖方应承担的义务。
2、标的
货物名称、型号规格、制造商、产地、单位、数量、单价、金额及合同价（见合同专用条款）
3、技术性能
卖方所提供货物和服务的技术规格、内容应与招标文件规定的技术规范相一致；若技术性能无相应说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
4、专利权及版权
（1）卖方对买方提供的业务资料、技术资料应严格保密，不得扩散。
（2）卖方应保证买方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受卖方及第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由卖方负全部责任。
5、包装要求
（1）除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。
（2）每件包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。
6、验收
 1.买方以采购文件、中标（或成交）人的响应文件、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收，卖方须向买方人提供详细的预验收方案。
2.买方按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，卖方应予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，买方须约请相关部门和专家参加项目验收。
7、付款
（1）本合同以人民币付款。
（2）卖方应按照与买方签订的合同规定交货，交货后卖方应向买方提供下列单据，买方按合同规定审核后付款：
①发票；
②买方加盖公章证明交付使用合格的验收证明文件；
 ③《中标通知书》 ；
④ 本项目的政府采购合同。
（3） 具体的付款方式及期限（见合同专用条款）。
8、伴随服务 
（1）卖方应按照报价文件的承诺和合同中所附的服务承诺提供服务。
（2）除交付标的物外，卖方还应提供下列服务：
①货物的现场安装和启动监督；
②提供货物安装和维护所需的工具；
③在合同中卖方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维护，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内应承担的义务；
④在货物交货现场就设备的安装、调试、启动、运行、维护等对买方人员进行培训。
（3）伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。
9、质量保证
（1）投标人所提供货物必须遵守各种国家和部颁标准和有关规定。
（2）投标人所提供货物及服务必须达到本招标文件中规定的要求。
（3）卖方应保证货物是全新、未使用过的，是经过合法渠道进货的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。本项目最终验收后，在质量保证期内，卖方应对由于设计、开发、编制、工艺或选型等的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由卖方负担。
（4）在交货之前，卖方应对提供的货物质量、规格、性能和数量进行精确和全面的检测，并出具证明产品有报价文件相符的证明书和质量检验证书。投标书所规定的品牌型号不得变更，如特殊原因确需变更，则要求证明替代品更优、更好且价格不得变动。
（5）交付使用前出现任何不合格情况，一律退换新品。在质量保证期内发生的货物损坏和性能不合格（非使用不当原因造成），除买方同意修复者外，可以退换新品。
（6）根据第三方技术机构测试、检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量、性能或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方以书面形式向卖方提出本保证下的索赔。
（7）卖方在收到通知后，应在合同中所附服务承诺约定的时间内主动协助买方对货物免费维修、更换有缺陷的货物或部件。
（8）如果卖方在收到通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。
（9）履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任由卖方全部承担。达不到项目规定的技术指标，卖方应当承担违约责任。承担方式和违约金额如下：每超期10天，扣合同金额的3％：累计超期30天，买方有权终止执行合同，并没收履约保证金。
10、违约责任
（一）质量瑕疵与索赔
（1）买方有权根据质检部门或权威检测机构出具的检验、检测报告，向卖方提出索赔。
（2）根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
①卖方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用；
②根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，卖方必须降低货物的价格；
③用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新货物、部件或设备来更换有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。
（3）如果在买方发出索赔通知后10天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受，如卖方未能在买方提出索赔通知后10天内或买方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。
（二）履约延误与赔偿
（1）卖方应按合同规定的交货期交货和提供服务，并交付买方验收使用。
（2）如果卖方无正当理由拖延交货和提供规定的服务，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收误期赔偿或终止合同。
（3）在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、可能延误的时间同时通知买方和见证方（如有）。买方在收到卖方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货时间或终止合同。
（4）除合同条款第11条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按迟交货物或未提供服务每天计收0.3％合同总额，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为误期货物或总合同价的5％。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。
11、不可抗力
（1）如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿的责任。
（2）本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它买方和卖方商定的事件。
（3）在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续30天以上时，买方有权终止与卖方的合同，买方也可以和卖方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
12、税费
本项目交付买方验收合格前发生的一切税费均由卖方负担。
13、履约保证金
（1）在签署本合同之前，卖方应提交一笔履约保证金（见合同专用条款），履约保证金在按本合同规定验收合格后15日内退还给卖方。
（2）履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的履约保函。卖方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行负担。
（3）如卖方未能履行合同规定的义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。
14、合同变更、解除或终止
（1）在采购合同履行中，买方需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与卖方签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。
（2）双方当事人不得擅自变更、中止或终止合同。如确需修改或补充合同内容，应经买方、卖方、政府采购管理部门协商一致，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。
（3）合同继续履行将损害国家和社会公共利益的，应当解除合同。
（4）在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可在下列情况本下向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同：
①如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物；
②卖方在收到买方发出的违约通知后20天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失；
③如果卖方未能履行合同规定的其他义务。
（5）在买方根据上述规定，终止了全部或部分合同后，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对买方购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。
（6）如果卖方破产或无清偿能力时，买方在任何时候书面通知卖方中止合同而不给卖方补偿。该中止合同将不损害或影响买方已经或将要采取的补救措施的权利。
15、合同转让或分包
除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。
16、争端的解决
本合同签订后所发生的经济纠纷，按照《中华人民共和国民法典》，由买卖双方友好协商解决；协商不成需要诉讼的，在买方所在地人民法院管辖。
17、合同生效
（1）合同应在买方、卖方签字，并在卖方交纳履约保证金（如约定）后生效。
（2）本合同至少一式三份，买卖双方各执一份，一份送江苏中兴迅达工程管理咨询有限公司备案。
（3）本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
18、合同附件
（1）合同附件包括：
①买方发布的招标文件；
②卖方提交的投标响应文件；
③《中标通知书》；
④买方和卖方商定的其他必要文件。
（2）合同附件与合同具有同等效力。
（3）合同文件应能相互解释、相互说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。


























二、 合同专用条款

1、货物名称、型号及规格、制造商、产地、单位、数量、单价、金额及合同价
	序号
	货物名称
	型号及规格
	制造商
	产地
	单位
	数量
	单价
	金额

	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合 计
	　
	　
	　
	　

	　合计人民币（大写）：


本合同价为人民币                  元整（小写：¥          ）。与交货有关的所有费用应包括在合同价内，买方不再另行支付任何费用。
2、交货时间、地点和方式
（1）交货时间：

（2）交货地点：

（3）交货方式：

3、验收
  1.买方以采购文件、中标（或成交）人的响应文件、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收，卖方须向买方人提供详细的预验收方案。
2.买方按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，卖方应予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，买方须约请相关部门和专家参加项目验收。
4、付款
（1）付款方式：

（2）付款时间：

5、履约保证金
在签署本合同之前，卖方应向买方提交一笔金额为          元人民币（小写：¥          ）的履约保证金。履约保证金在按本合同规定验收合格后15日内退还给卖方。

签约各方：

甲方（盖章）：    年  月  日             乙方（盖章）：   年  月  日

甲方法定代表（签字）：             乙方法定代表（签字）：
地址：                                 地址：              
电话：                      电话：
传真：                        传真：
开户银行：                                      开户银行：
银行账号：                              银行账号：
签订地点：                              签订地点：





第五章 谈判响应文件的组成及格式
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谈  判  响  应  文  件











[bookmark: _Toc24266][bookmark: _Toc11348][bookmark: _Toc6167][bookmark: _Toc5829][bookmark: _Toc811]供应商：                              （盖单位章）
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[bookmark: _Toc3592][bookmark: _Toc24297][bookmark: _Toc18048][bookmark: _Toc14747][bookmark: _Toc6604]目  录

第一部分  价格文件
一、《报价函》
二、报价
第二部分  技术文件 
一、《技术条款偏离表》
第三部分  商务文件 
一、谈判委托
二、供应商基本情况表
三、《商务条款偏离表》
四、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）
五、中小企业声明函（格式）
六、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
七、其他
[bookmark: _Toc9381][bookmark: _Toc8167][bookmark: _Toc7223][bookmark: _Toc4743][bookmark: _Toc28563]
第一部分  价格文件

一、 报价函（格式）
新沂市第六中学：
根据贵方为项目采购服务的谈判 （项目编号），签字人（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交谈判响应文件正本一份及副本二份（包括谈判文件要求提供的全部资料），据此函，签字代表宣布同意如下：
1.所附报价表中规定的应提交和交付的报价总价见《报价表》。
2.我方已详细审查全部谈判文件，包括有关澄清和补充说明（如果有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
3.本谈判响应文件有效期为：自谈判之日起_个日历天（不少于30天）。在这期间，本谈判文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。本次谈判文件和谈判响应文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。
4.如果在规定的谈判采购活动开始时间后，我方在谈判有效期内撤回或撤销报价，我方同意谈判保证金被贵方没收。
5.我方愿意向采购单位提供与本次谈判响应的相关资料，并对其真实性、合法性、有效性负责。将严格履行本谈判文件中的全部承诺和责任，并遵守谈判文件中对供应商的所有约束和规定。
6.我方完全理解采购单位有保留在授标之前任何时候根据谈判小组的意见接受或拒绝任何报价的权力，并完全理解采购单位对此无解释的义务。
7.我方完全理解采购单位不一定接受谈判最低的报价。
8.我方承诺在此次谈判过程中涉及的一切应当保密的事项，不向任何第三方泄露，否则承担一切法律责任。
9.如果我方中标，我们将在签订合同之后按照采购方规定的时间要求准时安装完成交货；并将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。



供应商名称（公章）： 
 
法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：         年   月   日 



二、报价
谈判报价表
（首次报价）
项目编号：XYSGJZXYYSFW-2026
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	报价（小写）
	备注

	新沂市第六中学教室监控设备项目
	详见响应文件
	
	

	报价（大写）：
	



报价说明：
1、投标报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收、等完成本项目的全部费用。
2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
3、本表为格式文档，供应商应按规定完整填写，除可以增加行次外对本表不得作任何改动，否则报价无效。
4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/ 最初报价）* 各项最初报价的单价。

供应商名称：

供应商（公章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

（二）分项报价表
项目编号：XYSGJZXYYSFW-2026
货币单位：人民币元

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价
（元）
	总价（元）
	备注

	1
	400W摄像头
	1、智能侦测功能
支持移动侦测、人形检测、异常事件侦测，侦测事件可实现抓图、录像、告警上传
2、接口
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
音频：1个内置麦克风
3、补光
补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯
防补光过曝：支持
波长范围：850 nm
补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m
4、网络
支持TCP/IP、DHCP、DNS、RTSP、NTP、IPv4、IPv6等通用网络协议；支持GB/T28181国家标准协议接入；支持分级用户权限管理；支持多路客户端同时预览访问。
5、通用功能
事件告警可支持FTP上传、平台推送、邮件告警；支持心跳保活、画面镜像、密码权限管理、视频水印防篡改；可通过浏览器或通用客户端远程恢复出厂设置。
工作环境：工作温度‑30℃～60℃，工作湿度小于95%（无凝结）。
6、视频
最大分辨率≥2560×1440；50Hz模式下，主码流25fps，支持2560×1440、1920×1080、1280×720分辨率；子码流25fps，支持1280×720、640×480、640×360分辨率。
视频编码支持H.264、H.265，子码流兼容MJPEG；支持智能编码压缩；码率可调范围32Kbps～8Mbps；支持定码率、变码率控制；支持SVC分层编码、主码流ROI感兴趣区域编码。
7、镜头
标配2.8mm定焦镜头，固定光圈，最大光圈F1.6；水平视场角≥98°，垂直视场角≥54°，对角视场角≥115°；采用M12镜头接口。
镜头焦距可选择：4mm、6mm、8mm。
摄像机安装角度可调：水平0°‑360°、垂直0°‑75°、旋转0°‑360°。
8、图像
可远程调节饱和度、亮度、对比度、锐度、自动增益、白平衡；日夜切换模式包含白天、夜晚、自动、定时；采用ICR红外滤片物理切换；具备背光补偿、强光抑制、3D数字降噪功能。
9、认证
设备防护等级≥IP67。
10、音频
音频压缩标准：G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
音频压缩码率：64 Kbps（G.711ulaw/G.711alaw）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps（AAC-LC）
音频采样率：8 kHz/16 kHz
音频环境噪声过滤：支持
11、摄像机
传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux
快门：1/3 s~1/100,000 s
宽动态：120 dB
日夜切换模式：ICR红外滤片式
调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°
	64
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	2
	半球摄像头支架
	定制
1、材质：采用优质高强度金属材质，表面静电喷塑、防锈、防腐蚀、抗氧化，室内长期使用不掉漆、不生锈。
2、结构：可多角度调节，水平、垂直角度可调，适配教室墙面、吊顶各类安装场景。
3、承重：结构稳固，承重能力强，可牢固固定摄像机，有效防止设备松动、脱落。
4、适配性：兼容市面主流室内半球摄像机，安装孔位通用，布线隐藏式设计，整体美观整洁。
5、工艺：做工精细，边缘光滑无毛刺，贴合校园标准化施工美观要求。
	64
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	3
	线槽
	定制
1、材质：采用全新PVC阻燃塑料材质，阻燃、绝缘、防腐蚀、韧性强、不易断裂。
2、安全性能：具备高绝缘性能，有效保护线路安全，杜绝漏电、短路隐患，符合校园电气安全规范。
3、工艺特点：槽体壁厚均匀，卡扣紧密，开合顺畅，不易变形、不易脱落；布线规整、隐蔽、美观。
4、施工标准：适配监控网线、电源线并行敷设，保护线路不受磨损、挤压、老化，延长线路使用寿命。
5、环境适应性：防潮、防尘、耐候性强，适配教室长期室内环境使用，符合弱电工程施工规范。
6、外观：表面光滑平整，色泽统一，贴合校园整体装修整洁美观要求。
	350
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	16口POE交换机千兆
	1、端口规格：配备不少于16个百兆PoE电口、1个千兆上行电口、1个千兆光电复用口，满足监控终端接入及网络上行扩容需求。
2、性能参数：交换容量≥7.2Gbps，包转发率≥5.36Mpps，满足多终端稳定数据传输。
3、POE供电：完全符合IEEE802.3af/at通用供电标准，整机最大POE输出功率≥230W；具备PD功率智能检测、系统级过载保护功能，可自动适配受电设备功率，防止过载损坏设备。
4、安全防护：端口支持≥6kV防浪涌防护，有效抵御雷击、静电干扰，适配校园室内弱电环境长期稳定运行。
5、安装方式：支持标准机架式安装，适配机房机柜部署，结构稳固、便于集中运维。
6、工作环境：适配室内常规温湿度环境，支持长期不间断通电运行，满足监控系统全天候工作需求。
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	8+2口POE交换机千兆
	1、端口规格：配备不少于8个千兆PoE电口、2个千兆上行电口，全千兆接入及上行，保障高清监控视频传输流畅。
2、POE供电：符合IEEE802.3af/at通用POE供电标准，单端口最大输出功率≥30W，整机最大POE输出功率≥80W，可稳定适配各类网络监控摄像机供电。
3、安装方式：支持桌面放置、壁挂式安装，部署灵活，适配教室、楼层弱电箱零散点位使用。
4、设备性能：支持智能供电识别，空载省电、过载保护，兼容性强，可适配市面主流安防终端设备。
5、运行稳定性：工业级硬件设计，抗干扰能力强，支持7×24小时不间断运行。
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	8口汇聚交换机
	‌1、端口配置：配备不少于8个10/100/1000Base-T千兆自适应电口，不少于2个100/1000Base-X千兆SFP光口，满足电口接入、光口远距离级联汇聚需求。
2、核心性能：交换容量≥256Gbps，包转发率≥30Mpps，采用存储转发交换机制，数据转发高效不卡顿。
3、VLAN功能：支持IEEE 802.1Q标准VLAN划分，最大支持4K VLAN；兼容基于IP子网、MAC地址、协议的VLAN划分，支持GUEST VLAN功能，可实现网络分区隔离、业务分离。
4、网管功能：支持Console、Telnet、SSH、SNMP v1-v3多种通用管理方式；支持ACL访问控制、QoS服务质量调度，适配多业务网络优先级管控。
5、组播功能：支持IGMP Snooping v1/v2/v3组播监听功能，有效抑制广播风暴，保障监控视频、多媒体业务稳定传输。
6、硬件规格：采用金属机身结构，设备散热性能优良，运行稳定；标准设备尺寸，适配机柜及桌面安装。
7、电源与质保：支持AC100V-240V宽电压自适应供电，适配国内市电环境；整机质保期不少于3年，售后保障完善。
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	硬盘录像机64路
	1、设备接入能力
设备支持不少于64路网络摄像机接入；可对接符合ONVIF、RTSP通用标准的主流厂商网络摄像机；支持H.264、H.265编码码流接入，兼容智能编码压缩技术，降低带宽与存储占用。
2、解码与视频处理性能
设备解码性能：最大支持≥24路1080P视频同时解码输出；支持最高1200万像素高清网络视频预览、录像存储、回放调取。
3、视频输出接口
配置HDMI、VGA视频输出接口，支持同源、异源画面输出模式；HDMI接口最大支持4K超高清显示输出；VGA接口最大支持1080P高清输出。
4、硬盘存储配置
设备配置不少于16个SATA硬盘接口；单块硬盘最大支持≥16TB容量，支持硬盘满配安装；支持录像计划配置、循环录像、录像锁定保护。
5、IP设备集中管理
支持局域网内网络摄像设备统一管理，可实现设备批量添加、参数统一配置、固件批量升级、配置文件导入导出等运维功能。
6、录像回放与智能检索
支持≥16路录像本地同步回放；可根据人员、车辆、事件类型进行录像条件检索，实现事件录像快速定位回放，提升视频查阅效率。
7、平台对接与远程访问
支持GB/T28181国家标准协议，可接入视频监控联网平台；支持通用网络远程访问，可通过移动端客户端实现远程预览、回放、基础配置管理。
8、通用网络功能
支持TCP/IP、DHCP、DNS、NTP、IPv4、IPv6等通用网络协议；具备网络异常、硬盘故障、录像异常告警提示功能。
9、硬件与运行环境
标准机架式结构，适配19英寸机柜安装；工作温度‑10℃～+55℃，湿度5%～95%（无凝结），可7×24小时不间断稳定运行。
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	8T硬盘
	1、规格接口：硬盘容量≥8TB，盘体尺寸3.5英寸，采用SATA3.0接口。
2、转速与盘体类型：转速5400RPM，空气盘结构，采用CMR传统磁记录方式。
3、读写性能：持续传输速率≥215MB/s，满足监控视频连续写入存储，有效避免视频丢帧。
4、扇区技术：采用高级格式AF‑512e扇区技术，可实现4K扇区对齐，提升存储稳定性。
5、运行可靠性：支持7×24小时不间断连续工作，具备监控级长时间读写稳定性与数据安全保障能力。
6、环境适应性：适用工作海拔‑305m～3050m，适应不同地域机房安装环境。
7、质保要求：提供不少于3年有限质保服务。
	7
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	机柜
	1、规格尺寸：19英寸标准机架，容量≥22U；外形尺寸（宽×深×高）：600mm×600mm×1166mm（含脚轮） 。
2、执行标准：符合GB/T3047.2、ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2标准，兼容ETSI标准 。
3、材质与板厚：主体采用SPCC优质冷轧钢板；安装方孔条厚度≥2.0mm，安装横梁≥1.5mm，箱体侧板、门板≥1.2mm；方孔条热镀锌防腐，柜体整体脱脂、磷化、静电喷塑，防腐蚀防锈 。
4、门体结构：前门为单开钢化玻璃门，带安全门锁；后门为单开钢板门；两侧侧板可快速拆卸，方便设备安装维护 。
5、承重能力：静态承重≥800KG，满足硬盘录像机、交换机等设备长期满载安装需求；防护等级IP20。
6、标配配件：配置可调节金属托盘1块、2寸重型脚轮4只、可调支撑地脚4只、M6安装螺丝组件、安装扳手；顶部预留线缆进出孔，带防尘盖板。
7、安装方式：支持落地安装，可加装并柜连接件实现多台机柜并排组合。
	1
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	汇聚箱
	
1、规格尺寸：箱体容量≥4U，外形尺寸（宽×深×高）600mm×450mm×280mm。
2、材质工艺：箱体采用优质冷轧钢板制作，板材厚度≥1.2mm；表面经脱脂、磷化处理后静电喷塑，防锈防腐、耐老化。
3、结构设计：箱体为壁挂式结构，箱门配置防盗门锁；箱体内预留设备安装立柱，可安装交换机、电源等弱电设备；箱体背部预留壁挂安装孔位。
4、布线设计：箱体上下预留线缆进出孔，配有橡胶护圈，防止线缆割伤；箱内设置理线结构，便于网线整理排布。
5、散热通风：箱体侧面开设通风散热孔，保证箱内设备通风散热，避免设备高温故障。
6、防护等级：室内使用，防护等级不低于IP20，具备防尘功能。
7、配件配置：配套安装膨胀螺栓、固定螺丝等安装辅材。
8、适用场景：用于楼层弱电间、教室走廊，放置汇聚交换机及配套弱电设备。
	6
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	超六网线
	1、传输性能：满足超六类布线标准，支持千兆及以上以太网信号稳定传输。
2、导体材质：线芯采用高纯无氧铜材质，直流电阻低，信号传输衰减小，传输性能优异。
3、内部结构：线缆内部采用均匀双绞工艺，内置十字隔离骨架，降低线对间串扰与外界电磁干扰，保障信号传输稳定可靠。
4、外护套：护套采用聚氯乙烯（PVC）材料，具备良好耐磨性、抗拉性能，机械强度高。
5、环保与阻燃：产品需通过RoHS2.0、Reach环保认证；线缆护套达到UL‑CMX阻燃等级，满足室内弱电布线安全要求。
6、使用场景：适用于室内监控系统网络布线，可长期稳定运行。
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	电源线BVVB 2×1.5mm²（双芯扁线）
	‌1、规格型号：BVVB型双芯扁护套电线，导体截面积≥1.5mm²。
2、导体材质：线芯采用高纯无氧铜材质，铜纯度不低于99.99%，导电性能优良。
3、绝缘及护套：绝缘层、护套层采用环保聚氯乙烯（PVC）材料；绝缘层标称厚度≥0.7mm，外护套标称厚度≥0.9mm，耐磨损、抗老化。
4、电气参数：额定电压300/500V；明敷安全载流量≥16A，满足监控设备长期供电使用。
5、外形重量：成品为扁平双芯结构，外形尺寸控制在公差允许范围内；每百米参考重量不低于6.2kg。
6、执行标准：产品生产符合JB/T 8734.2‑2012标准要求。
7、使用要求：适用于室内监控点位供电布线，布线施工规范，可长期稳定运行。
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	电源线2*1.0 mm²
	1、规格：可选用RVV软护套线或BVVB扁形护套线，2芯，单芯导体标称截面积≥1.0mm²；RVV导体为多股绞合软铜，BVVB导体为单根硬铜。
2、导体材质：线芯采用高纯无氧铜，铜纯度不低于99.99%，导电性能稳定。
3、电气指标：额定电压300/500V。
4、绝缘护套：绝缘层、外护套采用环保聚氯乙烯（PVC）材质，耐老化。
5、执行标准：产品应符合GB/T 5023、JB/T 8734.2‑2012相关标准要求。
6、外形重量：BVVB扁线外形尺寸控制在标准公差范围内；RVV圆线外径符合规格区间；每百米重量≥4.5kg。
7、工作温度：长期工作环境温度‑30℃～+70℃。
8、使用场景：用于室内监控设备供电布线，满足弱电工程长期稳定供电要求。
	450
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	55寸监控显示屏
	1、屏幕规格
屏幕尺寸55英寸，屏幕比例16:9；物理分辨率≥3840×2160（4K）。
2、背光与画质参数
采用分区式背光技术，背光分区数量≥192个；屏幕峰值亮度≥1300nits；色域DCI‑P3≥95%；支持HDR10高动态范围显示；支持运动补偿功能，动态刷新率≥264Hz；屏幕具备防眩光处理，降低环境反光，广视角显示。
3、硬件配置
CPU采用四核A73及以上处理器；运行内存≥4GB，机身存储≥64GB；搭载安卓操作系统，运行稳定流畅。
4、接口配置
配置不少于3路HDMI2.1视频输入接口；配置不少于2路USB接口（至少包含1路USB3.0）；内置WiFi6、蓝牙无线模块。
5、音频配置
内置2.1声道音响系统，整机音响总功率≥24W；支持杜比、DTS音频解码。
6、外观尺寸
不含底座外形尺寸约1232mm×716mm×77mm，整机净重≥13.1kg；支持壁挂、底座两种安装方式。
7、能效与功耗
达到一级能效标准；典型功耗≤190W；待机功耗＜0.5W。
8、使用要求
设备可长期稳定用于监控画面实时显示；支持7×24小时值守场景连续运行，画面无自动休眠、黑屏保护（可手动关闭休眠功能）。
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	光纤12芯
	1、芯数规格：光缆芯数固定为12芯。
2、光纤类型：光纤可选用单模G.652D、G.657A，或多模OM3、OM4（50/125μm、62.5/125μm），根据现场组网需求选配。
3、光学衰减指标：
单模光纤：1310nm衰减≤0.36dB/km，1550nm衰减≤0.22dB/km；
多模光纤：850nm衰减≤3.5dB/km，1300nm衰减≤1.0dB/km。
4、物理外径：光缆外径控制在9.5mm‑13.5mm区间，根据室内、室外结构选型。
5、机械性能：长期抗拉载荷600N‑1500N，短期抗拉载荷2000N‑3000N；最小弯曲半径动态20D、静态10D（D为光缆外径）。
6、护套材质与适用场景：室外光缆护套采用PE材质；室内光缆护套可选用低烟无卤LSZH或PVC材质。室外可选GYTA、GYTS、GYXTW结构；室内可选GJFJV结构。
7、环境指标：工作温度‑40℃～+60℃，耐高低温，适应校园室外管道、弱电井、室内桥架敷设。
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	24芯ODF光纤配线架
	1、容量规格：满配24芯光纤接续与配线，1U高度，19英寸标准机架式安装，抽屉抽拉式结构。
2、材质工艺：壳体采用优质冷轧钢板，板材厚度≥1.2mm；表面脱脂磷化后静电喷塑，防锈防腐。
3、内部配置：配套独立熔接盘，盘纤空间充足，光纤弯曲半径满足规范；自带光纤标识标签位，方便链路编号管理。
4、适配器配置：可适配SC/FC/LC光纤适配器（按项目需求选定），耦合器插入损耗≤0.2dB，回波损耗满足单模UPC≥50dB。
5、布线结构：后部预留光缆进线孔，带橡胶护圈，防止光缆外皮割伤；内部设置理线卡扣，光纤走线规整。
6、机械性能：抽拉导轨推拉顺畅无卡顿，抽屉带限位防脱落；门锁牢固，可防止意外滑出。
7、执行标准：产品符合YD/T 778通信行业标准；工作温度‑10℃～+55℃，可长期机房7×24小时运行。
8、配套配件：含固定螺丝、光缆固定扎件等全套安装辅材。
	1
	个
	
	
	

	17
	千兆单模单纤光纤收发器
	1、接口配置：配置1个千兆自适应RJ45电口、1个千兆SC光纤接口；采用单纤波分复用传输模式，节约光纤布线资源，设备成对使用。
2、传输性能：免配置即插即用，数据快速转发、无损传输；单模光纤传输距离≥3km，满足高清监控视频稳定传输。
3、防护性能：端口具备≥4kV防雷浪涌防护能力，可抵御感应雷击，提升网络运行可靠性。
4、环境适应性：准工业级硬件设计，工作温度‑20℃～+60℃，宽温运行，适应楼道、弱电间等复杂环境。
5、壳体结构：采用全金属外壳，结构坚固，自然散热效果好，防尘抗干扰，适合长期不间断运行。
6、运行要求：支持7×24小时连续工作，适配监控系统光纤点位信号转换。
	4
	台
	
	
	

	18
	机柜插座
	1、产品类型：19英寸机架式PDU机柜电源插座，8位输出口
2、电气规格：额定10A/250V，额定总功率≥2500W；8个新国标五孔插座，每孔带防触电安全门
3、开关配置：带双断总控开关，可同时切断火线、零线，带电源指示灯 
4、结构材质：壳体为加厚铝合金型材，耐腐蚀、散热优良；内部采用一体式铜条，无焊点，导电稳定、不易发热
5、线缆配置：电源线规格不低于3×1.5mm²纯铜芯；线长1.8米，含插头总长2.25米；国标10A插头
6、安装方式：自带可旋转安装挂耳，支持机柜横向、竖向固定安装
7、资质要求：产品通过国家3C强制性认证，符合GB2099系列新国标要求
	1
	个
	
	
	

	19
	开关
	1、产品类型：86型墙壁翘板开关，双极双断结构，可同时断开火线、零线。
2、电气规格：额定电流≥16AX，额定电压250V交流，适配大功率设备供电。
3、触点材质：采用银合金触点，耐高温、不易起弧，电气寿命≥40000次。
4、面板材质：外壳采用阻燃PC材料（UL94-V0级），抗老化、不易发黄；带夜间荧光指示。
5、接线结构：加大接线端子，适配多股铜导线，接线牢固不松动。
6、执行标准：满足GB/T16915.1国家标准，产品具备3C强制性认证。
7、安装尺寸：标准86×86mm，适配常规暗装底盒。
	7
	个
	
	
	

	20
	辅材
	本项目施工所需全部辅材（螺丝、扎带、线卡、水晶头、接线端子、号码管、胶布、标签等）由成交供应商自备，费用含在总报价中；辅材须为工程合格产品，满足弱电施工规范及长期使用要求。
	1
	项
	
	
	

	21
	安装调试费
	本项目报价包含所有设备安装、布线施工、系统调试、参数配置、联调测试、现场培训等全部安装调试费用，采购人不再追加费用，系统调试合格后方可验收。安装调试完成后系统需达到设计使用要求，视频画面清晰、录像存储正常、录像可回放、网络传输稳定、各项侦测功能正常。
	1
	项
	
	
	




（注：本表是对《报价表》的补充说明，报价人可自行编制格式详细填写，或套用本格式填写。表中的金额等合计数应与《报价表》相符。）
供应商名称：
供应商（公章）：
法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：
日期：   年  月  日











（三）谈判报价表（二次）
项目名称：新沂市第六中学教室监控设备项目
项目编号：XYSGJZXYYSFW-2026                          金额单位：元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	新沂市第六中学教室监控设备项目
	详见响应文件
	

	总价（大写）：
	



供应商报价说明：
1、报价包括完成项目的所有费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。
2、报价大小写不一致以大写为准。
3、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后总价/最初总价）*各项最初报价的单价。



供应商名称（公章）： 

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：    年   月   日




注：此表供应商需自行打印加盖公章后带至开标现场，现场填写递交。





















第二部分  技术文件

1、技术条款偏离表

项目名称：新沂市第六中学教室监控设备项目
项目编号：XYSGJZXYYSFW-2026
	序号
	技术条款名称
	谈判文件条目号
	谈判文件要求的技术规格
	谈判响应
技术规格
	偏离情况
	说  明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



注：供应商递交的谈判响应文件中与谈判文件的项目技术参数要求有不同时，应逐条列在偏离表中；无偏离的条款请勿填写；此表不填或空白的视为“所有技术条款无偏离”。



供应商名称（公章）： 
 
法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：         年   月   日









第三部分  商务文件

一、谈判委托
（一）法定代表人身份证明文件
（注：本证明文件及法定代表人身份证原件，要求法定代表人亲自参加谈判活动时提供。授权代表人出席谈判活动的勿需填写。）

新沂市第六中学：
（填法定代表人姓名）在（填本谈判单位名称）任（填写职务名称），是本公司的法定代表人。

特此证明

谈判单位地址：
谈判单位联系电话：
法定代表人身份证号码：
法定代表人联系电话：

附：法定代表人身份证复印件
	身份证复印件粘贴处




供应商名称：（盖单位公章）

年   月    日




（二）授权代表人身份证明文件
（注：以下材料及授权代表人身份证原件，要求授权代表人参加谈判活动时提供，法定代表人亲自出席谈判活动的勿需填写。）
法定代表人授权委托书
新沂市第六中学：
本人         （姓名、职务）系       （供应商名称）的法定代表人，现委托      （被授权人姓名）为我方代理人，以我公司名义在委托授权范围内处理       （填本谈判项目名称）项目的谈判事宜，其在本次谈判活动中所签订的一切文件和处理的与本次谈判有关的一切事项，本公司予以确认，其文件效力不因今后授权的撤销而失效。
代理权限：签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    （项目名称）谈判响应文件、签订合同，提出和处理质疑、投诉等有关事宜。
委托期限自   年  月  日起至该项目合同签订之日止，本委托权为无转委托权。 
附：法定代表人身份证明
	法定代表人身份证复印件粘贴处



供应商名称：（盖单位公章） 

法定代表人： （签字或盖章）
受  托  人： （签字）
附：受托人身份证明
	受托人身份证复印件粘贴处





二、供应商基本情况表
金额单位：万元
	企业名称
	

	地    址
	

	法定代表人
	
	单位电话
	

	授权代表人
	
	手机号码
	

	
单
位
概
况
	注册资本
	
	占地面积
	              平方米

	
	职工总数
	       人
	建筑面积
	平方米

	
	资产
情况
	净资产：           
	固定资产原值：     
固定资产净值：     

	
	
	负  债：           
	

	
	
	主营收入
	收入总额
	利润总额
	净利润

	财务状况
（最近2年）
	       年
	
	
	
	

	
	       年
	
	
	
	


我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。


供应商名称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：
日     期：   年  月  日 

三、商务条款偏离表

项目名称：新沂市第六中学教室监控设备项目
项目编号：XYSGJZXYYSFW-2026
	序号
	谈判文件的内容
	谈判响应文件的内容
	偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



（注：注：供应商所谈判货物的商务条款与 谈判文件 第三章项目采购需求 中对所谈判货物的商务要求有不同时，应逐条填写在偏离表中；无偏离的请勿填写；此表不填或空白的视为“所有商务条款无偏离”。）


供应商名称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：
日     期：   年  月  日 


四、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

致：新沂市第六中学
我单位在参加你单位组织的项目       （项目编号：    ）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证照或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担由此引起的一切法律责任。
特此声明。


供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：   年  月  日












五、中小企业声明函（格式）
项目名称： 
项目编号： 
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
 1、1.（标的名称） ，属于（ 服务业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为  万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
......... 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：   年  月  日

说明：如提供虚假中小企业声明函的，则采购人有权取消投标、中标候选或中标资格，有权终止合同，并报政府采购监管部门。









六、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
项目名称：新沂市第六中学教室监控设备项目 
项目编号：XYSGJZXYYSFW-2026 

我单位郑重声明：我单位具备履行合同（项目名称：新沂市第六中学教室监控设备项目，项目编号：XYSGJZXYYSFW-2026）所必需的设备和专业技术能力。

特此声明。
[bookmark: _GoBack]我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                                  供应商：（盖单位公章）
                                    
日期：   年  月  日


























七、其他证明文件
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